**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07**

EDITAL DE*:* ***PREGÃO       nº      /2.0*** LOTE Nº: **04**

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de Perola – Pr.***

NOME DO BEM: ***Infraestrutura de Rede***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **(1) DISCRIMINAÇÃO** | **(2) EXIGÊNCIAS MININAS DO MUNICÍPIO** | **(3) QTDE** | **4) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO PELA PROPONENTE** |
| **1** | **CABO DE REDE** | CABO REDE LAN CAT5E U/UTP CMX AZUL CLARO CERTIFICADO CX 305M | **3 unid** |  |
| **2** | **CONECTOR**  **RJ-45** | CONECTOR RJ45 MACHO PACK 100UN | **2 unid** |  |
| **3** | **RÉGUA** | REGUA FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS PT PRETO CABO DE 1,20M | **5 unid** |  |
| **4** | **MÓDULOS CEGOS** | MODULO CEGO UNITARIO | **30 unid** |  |
| **5** | **MÓDULOS**  **RJ-45** | MODULO RJ-45 INTERNET, 08 PINOS CAT06 FEMIAS | **50 unid** |  |
| **6** | **PLACA 4X2** | PLACA 4X2 3 MODULOS COM BASTIDORES 4X2 PLASTICO | **2 unid** |  |
| **7** | **PLACA 4X4** | PLACA 4X4 6 MODULOS COM DIMENSÃO 2,5x12x13CM 4X4 DE EMBUTIR | **12 unid** |  |
| **8** | **SWITCH** | Switch 24P 10\*100/1000 - Switch Gigabit de mesa ou montável em rack de 24 portas Cabo de alimentação Guia do Usuário Kit de Montagem em rack Pés de borracha - Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) - Número de Portas: 24 portas 10/100/1000 - Tipo: Switch - Velocidade: 10/ 100/ 1000MB/s - Voltagem: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz | **2 unid** |  |

**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07**

EDITAL DE*:* ***PREGÃO       nº      /2.0*** LOTE Nº: **04**

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de Perola – Pr.***

NOME DO BEM: ***Infraestrutura de Rede***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **(1) DISCRIMINAÇÃO** | **(2) EXIGÊNCIAS MININAS DO MUNICÍPIO** | **(3) QTDE** | **4) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO PELA PROPONENTE** |
| **9** | **ACCESS POINT** | Access Point – corporativo S/Fio - ACCESS POINT COM ALCANÇE DE ATÉ 350M², CORPORATIVO S/FIO | **1 unid** |  |
| **10** | **Mão de Obra** | Serviços geral de montagem, passagem de cabos, instalações e configurações de rede. | **---** |  |
| **11** | **Instalação** | O valor total deste orçamento inclui todos os custos diretos e indiretos necessários para a total execução deste objeto. | **---** |  |
| **12** | **Garantia** | 12 meses após a entrega, para todos os bens | **---** |  |

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 4 (quatro) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados na coluna 2.

Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal:

Carteira de identidade -       nº e Órgão Emissor

     ,       de       de 20     .